附件一：

投标报价书

致：

1. 根据已收到的 的招标文件，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经考察现场和研究招标文件后，愿以的总价，按招标文件的提供一年的安防设备维修保养服务。
2. 我单位保证在合同签订后一年内做好全院的监控系统、报警系统的维护保养及应急抢修工作，包含设备维护、软件维护及其附属设备维护等相关工作。项目经理是 （身份证号码： ）。
3. 我方完全响应招标文件中的所有实质性条款，同意所投送的投标书在贵单位招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果我方的投标中标，我方将受此约束。
4. 如果中标，我方保证忠实地履行双方所签订的维保合同，并承担合同规定的责任义务。愿意向贵方提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料。
5. 我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起 7 天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签定安防设备维修保养合同，履行规定的一切责任和义务。
6. 除非另外达成协议并生效，你方的《中标通知书》、招标文件和本投标书将构成约束我们双方的合同。

7、我方认为招标方有权决定中标者，最低报价是主要的选择条件，但不是唯一的中标标准。理解贵单位不一定接受我方为中标单位，也不向未中标单位解释未中标的原因。

投标单位： （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联系地址：

联系人及联系电话：

日期： 年 月 日

附表二：安防设备维护保养内容报价

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 主要内容服务简述（相关主要设备参考终端） | 单位 | 一年维保费用（元） |
| 1 | 监控及安防系统 | 1、如遇问题及时反馈项目负责人，做好登记，并及时处理问题。2、做好全院监控系统故障维护，每月巡检，做好月检报告及时发现问题，并提交处理。3、年终提交一份设备维护报告。详细内容（仅供参考）：全院情况：1、监控系统：详细内容（仅供参考）：1、 目前监控点位约 893 个，解码器 21 台（1 路 20 台，4 路 1 台）磁盘阵列 4 台，硬盘录像 机 3 台，视频服务器 4 路 4 台，交换机约 45 台，操作电脑 2台。2、目前接入消控中心报警主机：总共 1 套。报警软件一套，一键报警点位 61 台，红外 21 个。1、指纹录 入、卡片发卡、身份的证信息采集为一体的 多功能采集终端（DS-K1F600U-D6E） 2 台， 操作电脑 1 台，海康人脸识别终端 8 台，人脸门禁一体机(K1T672MV)9 台，刷卡门禁一 体机(K1105AE(N))7 台，全数字可视对讲中 心管理机 DS-KM8301 1 台。 | 年 |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |